2. 국외(해외) 전시 문물 포장 작업 규범 (문물국 발행〔2001〕 036호)

날짜: 2018년 1월 25일          출처: 베이징시 문물국 제공
폰트 크기: 대, 중, 소

국외(해외) 전시 문물 포장 작업 규범(문물국 발행〔2001〕 036호 문서, 2001년 7월 30일)

1. 총칙

제1조 국외(해외) 전시를 위한 문물의 포장 작업 규범화 및 과학화를 보장하고, 문물이 국외(해외)로 반출되어 전시되는 과정에서 손상되지 않도록 안전성을 보장하기 위해 본 규범을 제정한다.

제2조 본 규정에서 "문물 전시품"이라 지칭하는 것은 국외(해외) 문물 전시회에 전시되는, 문물 부서를 통해 등록, 기록 및 등급이 확정된 문물을 가리킨다.

제3조 전시품 포장 작업에 대한 요구 사항은 다음과 같다 : 구조가 합리적이고, 견고하여 내구성이 좋고, 해포가 편리하며, 원래 상태로 복원하기에 용이하고, 아름답고 간결하며, 한눈에 들어와야 하고 또한 컨테이너(차량, 비행기) 적재에 알맞고, 장거리 운송에 적합해야 한다.

제4조 국가 문물국의 승인을 받아 국외(해외)로 반출되는 전시품은 반드시 본 규범의 요구 사항에 따라 내포장 및 외포장을 해야 한다.

2. 포장 업체 및 인력

제5조 국외(해외) 문물 전시를 개최하는 기관은 반드시 전문적으로 문물 전시품 포장을 담당하는 업체나 전담 인원을 지정하여 포장 작업을 수행해야 한다.

제6조 국가문물국의 능력을 인정받은 업체만이 전문적인 문물 전시품 포장 작업을 수행할 수 있다. 포장 작업을 수행하는 인력은 국가문물국(또는 국가 문물국이 지정한 교육 기관)에서 실시하는 전문 기술 교육과정을 이수하고, 시험을 통해 자격증을 취득한 후에야 비로소 문물 전시품 포장 작업을 수행할 수 있다.

제7조 포장 작업자는 자신의 직무에 열정을 가지고, 문물을 아끼고 사랑하며, 강한 책임감을 지녀야 한다.

제8조 국가문물국의 특별 허가가 없는 한, 외국 단체, 법인, 개인은 문물 전시기관에서 문물 포장 작업을 수행해서는 안 된다.

3. 포장 기술

제9조 포장재의 선택과 사용

(1) 내·외 포장 상자의 제작은 현재 국제적으로 통용되는 목재 복합재(예: 다층판, 샌드위치 패널 등)를 사용해야 한다. 고온 처리되지 않은 원목 재료를 사용하는 것은 금지된다.

(2) 내·외 포장 상자의 방진층은 질감이 부드럽고 탄력이 좋은 고밀도 발포판 및 폼 플라스틱 재료를 선택하여 사용해야 한다.

(3) 충전재는 스펀지, 다양한 밀도의 폴리염화비닐 수지와 고밀도 폴리스티렌 수지 등의 재료를 사용해야 한다. 신문지, 화장지, 종이 조각, 톱밥, 밀짚, 모래 등은 충전재로 사용해서는 안 된다.

제10조 외포장 상자의 제작 요구 사항

(1) 일반 외포장 상자의 제작 요구 사항

외포장 상자는 견고성 및 비교적 강한 방진 성능, 충격 방지 성능, 압력 저항 성능 및 방수 성능을 갖추어야 한다.

1. 크기 규격 : 운송 방식에 따라 외포장 상자의 크기 규격은 항공 운송과 육상 운송으로 구분된다.

항공 운송용 외포장 상자 크기 규격(길이×너비×높이 단위: cm)

① 157×105×160

② 157×105×80

③ 79×105×80

육상 운송용 외포장 상자 크기 규격(길이×너비×높이 단위: cm)

① 1190×220×225 이하

② 590×220×225 이하

2. 상자 본체 재료: 다층판

3. 상자 내벽 방진층의 두께는 2~5cm에 달해야 하며, 방수층에 사용되는 비닐의 두께는 0.05mm 이상이어야 한다.

4. 상자 외면의 눈에 띄는 위치에 거꾸로 금지, 방수, 깨지기 쉬운 물건과 같은 표식을 붙이고 상자 번호를 명시해야 한다.

5. 외포장 상자와 내포장 상자 사이에는 방진 및 완충 재료를 채워 빈틈이 없도록 해야 한다.

6. 상자의 위치를 이동시킬 때 걸리적거리는 현상을 방지하고 상자의 안전에 영향을 미치지 않도록, 외포장 상자의 표면에는 돌출된 잠금장치 등이 없어야 한다.

(2) 직접식 외포장 상자의 제작 요구 사항

직접식 외포장 상자는 무게가 비교적 무겁고(예: 대형 석조물, 소조 조각상, 청동기 등), 부피가 큰(예: 병풍, 옥좌, 가구 등) 전시품을 그대로 상자 안에 넣어 운송할 때 사용된다. 직접식 외포장 상자의 제작 요구 사항은 일반식 요구 사항과 몇 가지 점에서 다르다.

1. 크기 규격 : 전시품의 구체적인 크기에 따라 상자의 크기가 결정된다. 단 방진층의 제작을 고려하여 상자의 크기는 전시품보다 최소 5~10cm 더 커야 한다.

2. 상자 본체 재료 : 다층판

직접식 외포장 상자는 특히 재질 선택과 사용에 주의해야 하며, 특히 무게가 무거운 전시품의 경우 견고하고 하중을 잘 견디는 판재를 선택해야 한다. 복합패널의 두께는 1.2~2cm에 달해야 하며, 포장 상자의 변형 및 파손 등의 현상을 방지하기 위해, 필요할 경우 목재 프레임과 가로 지지대를 추가하여 강화할 수 있다.

3. 직접식 외포장 상자의 방진층은 보다 두꺼워야 한다. 상자의 네 면과 상단 면은 3~5cm, 하단 면은 7~8cm 두께를 유지해야 한다.

4. 기타 요구 사항은 일반식 외포장 상자와 동일하다.

제11조 내포장 상자(함) 제작 요구 사항

1. 크기 규격 : 내포장 상자(함)의 크기는 전시품의 크기에 따라 달라야 한다.

2. 상자 본체 재료 : 다층판 또는 국제 기준에 부합하는 골판지 패널

3. 방진층 : 내포장 상자의 방진층은 전시품과 직접적으로 접촉하기 때문에, 방진층 재료는 세밀하고 부드러우며 탄력성이 좋은 중밀도 발포판을 사용하는 것이 적합하다.

4. 기타 요구 사항: 전시품 상황에 따라 상자(함) 안에 방충제, 방습제 등을 배치해야 한다.

5. 내포장 상자의 내부 구조가 복잡한 경우 상자의 도면을 첨부하거나 상자 표면에 경고 문구를 기입해야 한다.

제12조 몇 가지 일반적인 포장 방법

(1) 공중에 띄워 충격을 감소시키는 방법 : 상자 내부에 지지대를 세우고, 전시품을 지지대 위에 올려 공중에 띄운 후 고정시킨다.

(2) 묶기 방법 : 두 개의 다층판으로 직각형 프레임으로 만든 후, 전시품을 그 위에 올리고 끈으로 전시품을 뒤판에 묶는다.

바닥 판과 뒤판에는 모두 두꺼운 방진층을 붙여야 하며, 뒤판의 방진층은 전시품의 모양에 맞게 대략적인 홈을 파내서 접촉 면적을 늘려 고정 효과를 증가시켜야 한다.

(3) 점식(點式) 고정 방법 : 상자 내벽에 두 쌍의 대칭점을 잡아 고밀도 또는 중밀도 발포판을 붙임으로써 전시품이 상자 내부에 고정되도록 한다.

(4) 압착 방법: 힘이 가해지는 부위 몇 군데를 선택하여, 해면으로 감싸거나 융단을 붙인 목재를 사용하여 전시품을 상자 안에 단단히 압착하고 고정한다.

(5) 홈 파기 방법 : 전시품의 형태에 맞게 두꺼운 중밀도 패널 또는 해면 패널에 홈을 파고 전시품을 그 안에 놓아 이동하지 않도록 한다.

이 방법은 소형 옥기, 도자기, 금은기 및 불규칙한 형태의 전시품에 적합하다.

제13조 전시품 포장 절차

1단계 전시품의 재질, 모양, 크기에 따라 내포장 상자(함)을 제작한다. 여기에는 상자 본체, 상자 내 방진층 제작 등이 포함된다.

2단계 필요한 경우, 전시품 외면에 면지 한 겹을 감아 전시품의 표면 보호, 방진 강화, 이동 방지 등의 보호조치를 취한다. 신문지, 크래프트지 등이 사용되지 않도록 주의한다.

3단계 적절한 포장 방법을 선택하여 전시품을 내포장 상자(함) 내부에 고정하며, 직접식 포장 방식의 전시품은 외포장 상자 내에 직접 고정한다.

4단계 여러 개의 내포장 상자(함)를 외포장 상자나 함 안에 쌓아 넣는다.

5단계 빈틈을 메우고, 고정하여, 상자를 밀봉한다.

4. 포장 품질 감독

제14조 국가문물국은 관련 기관을 지정하거나 위임하여 문물 전시품에 대한 지도, 점검 및 품질 감독을 맡길 수 있고, 국외(해외) 문물 전시의 전시품 포장에 대해 품질 검사를 수행할 수 있다. 본 규범의 요구 사항을 충족해야만, 국외(해외) 전시가 허용된다.

제15조 본 규정을 위반하여 포장 작업을 진행하다가 전시품에 안전 위험을 초래한 경우, 발견 즉시 재포장을 명하며 여전히 규범 요구 사항을 충족하지 못할 경우, 국외(해외) 전시를 금지한다.

제16조 검수원의 의견을 반영하지 않거나, 포장 규정을 준수하지 않고 허위로 속임수를 써서 포장한 전시품을 해외(국외) 전시에 출품하여 전시품에 손상이나 파손을 초래하고 국가에 손실을 입힌 경우, 해당 기관의 책임자와 관련자에게 행정 책임을 추궁하고 처벌을 부과하며, 상황이 심각한 경우에는 관련자에게 형사 책임을 물어야 한다.

제17조 본 규범은 발표된 날로부터 시행된다.

3. 국외(해외) 문물 전시품 운송 규정(문물국 발행〔2001〕 036호)

날짜: 2018년 1월 25일      출처: 베이징시 문물국 제공

폰트 크기: 대, 중, 소

출국(경) 문물 전시품 운송 규정(문물판발〔2001〕036호 문서 2001년 7월 30일)

제1조 국외(해외) 전시 출품 문물이 국제 및 국내 운송 과정에서 안전하고 정확하며 신속하게 운송이 되도록 본 규정을 제정한다.

제2조 전시품 운송이란 전시품 포장이 완료된 후, 운송 수단을 통해 전시품을 목적지까지 이동시키는 행위를 말하며(전시품의 하역 작업 포함), 책임 범위는 출발지에서 전시품 포장 상자가 지면을 떠나는 시점부터 목적지에서 전시품 포장 상자가 지면에 닿을 때까지이다.

제3조 전시품 운송은 계약운송업자의 책임하에 진행되며, 계약 관리 제도를 통해 이를 실현한다.

제4조 전시품 계약운송업자의 자격은 국가 문물국에 의해 본 규정에 따라 인증되고 자격증이 발급된다. 국가 문물국은 정기적으로 전시품 운송인 명단을 대중에 공표해야 한다.

제5조 전시품 계약운송업자의 자격은 국내 운송과 국제 운송 두 가지로 구분되며, 국내 계약운송업자는 국제 운송 업무를 수행할 수 없다.

제6조 전시품의 국내 운송을 수행하는 계약운송업자는 다음의 자격을 갖추어야 한다 :

1. 중국에 등록되어 있는, 경제적 책임과 민사적 책임을 독립적으로 부담할 수 있는 기업 ;

2. 다년간 문물 전시 운송 업무를 수행한 경험이 있으며, 문물 운송의 안전을 보장할 수 있고, 운송으로 인해 발생한 전시품 손상에 대한 법적 책임과 경제적 책임을 부담할 수 있는 기업 ;

3. 고정된 영업장과 완비된 조직 구조를 갖추고 있으며, 문물 운송 업무에 정통한 경영 관리 인력, 전문 기술 인력 및 관련 운송 장비를 보유한 기업.

제7조 전시품 국제 운송 계약운송업자는 전시품 국내 운송 계약운송업자 자격 외에도 다음 자격을 갖추어야 한다 :

1. 국가 경제 무역부에서 발급한 국제 화물 운송 대리 기업 허가 증명서 ;

2. 국가 세관 총서에서 발급한 대리 통관 기업 등록 증명서 및 세관 승인 전시품 화물 수출입 대리 통관 자격 증명서 ;

3. 국가 교통 관리 부서 및 민항 관리 부서에서 발급한 운송 운영 허가증.

제8조 국가 문물국은 필요하다고 판단될 경우, 계약운송업자 자격을 신청한 업체에 대해 전문가 그룹을 구성하여 평가 및 심사를 실시할 수 있다.

제9조 전시품 계약운송업자 자격을 취득한 업체는 매년 3월 말까지 국가문물국에 연간 검사 절차를 진행해야 한다.

제10조 국가문물국은 상황에 따라 전시품 계약운송업자 자격을 취소하거나 연간 검사 절차를 진행하지 않기로 결정할 수 있다.

제11조 국외(해외) 문물 전시의 국외 전시기관 측 또는 국내 전시 참가 기관은 전시품 계약운송업자를 결정한 후, 국가 문물국의 승인을 받은 문물 전시 협약서의 관련 내용에 따라 전시품 계약운송업자와 전시품 위탁 운송 계약을 체결해야 하며, 이 계약서는 국가 문물국에 보고, 기록해 두어야 한다.

제12조 국외(해외) 문물 전시의 전시품 위탁운송 계약서에는 다음 내용이 포함되어야 한다 :

1. 전시품의 명칭, 수량, 중량 ;

2. 전시품 위탁 측과 수령 측의 명칭, 운송의 시작 및 목적지와 시간 ;

3. 사용되는 운송 수단 ;

4. 전시품 운송에 필요한 승인, 검사 및 세관 신고 등 절차 ;

5. 전시품의 내·외 포장 ;

6. 호송 인원의 파견 및 책임 ;

7. 위탁 측, 계약운송업자 및 수령 측이 전시품을 점검하고 검사하는 절차 ;

8. 보험 및 계약운송업자의 계약 위반 책임 ;

9. 기타 관련 사항.

제13조 국외(해외) 문물 전시의 전시품 운송 포장은 국가 문물국에서 발표한 《국외(해외) 문물 전시 포장 작업 규범》을 준수해야 한다.

제14조 전시품 위탁 측은 문자, 사진 또는 동영상 등의 형식으로 전시품의 운송 전 보존 상태를 기록해야 한다. 전시품 계약운송업자, 전시품 수령 측 및 기타 관련 검수원은 이 기록에 따라 전시품을 점검하고 검사한다.

제15조 전시품 운송 과정에서는 다음과 같은 요구 사항을 준수해야 한다 :

1. 운송 수단의 선택은 전시품의 안전을 보장하는 것을 전제로 한다 ;

2. 자동차나 기차를 이용해 운송할 경우, 무장 인원이 호송해야 한다 ;

3. 국제 운송 과정에서는 중국 측 인원이 동행해야 한다 ;

4. 전시품을 운송하는 자동차는 고속도로에서 시속 90킬로미터를 초과해서는 안 된다 ;

5. 적재 및 하역 작업 중, 전시품 포장 상자의 기울기 각도는 30°를 초과해서는 안 된다.

제16조 국외(해외) 문물 전시의 전시품은 반드시 베이징, 상하이, 톈진, 광저우, 시안, 선전 등 지정된 공항만에서만 출국해야 한다.

제17조 해외 전시 측이나 국내 전시 참가 기관이 전시품 계약운송업자 자격이 없는 업체에 전시품 운송을 위탁하거나 계약운송업자와 전시품 운송 계약을 체결하지 않을 경우, 국가문물국은 전시 개최 또는 전시 참가 자격을 취소할 수 있다. 이로 인해 전시품이 손상된 경우, 반드시 법에 따라 민사 및 형사 책임을 추궁한다.

제18조 본 규정은 발표된 날부터 시행된다.